| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA** | | |
| **Item** | | **Descripción y propósito del item** | **Marca y modelo del ítem** | |  |
| **Desbrozadora / Guadañadora** | | Desbrozadora / guadañadora a motor de gasolina para uso agrícola. |
| **Unidad** | | **Desbrozadora + recambios** |
| **Cantidad de ítems requeridos** | | **27** | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** | |  |
| **País** | | **Código de Proyecto** |
| **Colombia** | | UTF/COL/084/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** | | |  | | |
| 1.1 | Modelo: Stihl serie FS280 o Maruyama BFC420H o similares. | | |  | | |
| 1.2 | Tipo: Desbrozadora / guadañadora de diseño sencillo. Fácil de utilizar, ligera, uso medio, con cuchillas propulsadas mediante motor. | | |  | | |
| 1.3 | Peso aproximado: 8 kg | | |  | | |
| 1.4 | Equipado con cinchas y asas para su transporte y operación. | | |  | | |
| 1.5 | Longitud máxima: aprox 180 cm | | |  | | |
| 1.6 | Nivel sonoro: 100 dB | | |  | | |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Motor** | | |  | | |
| 2.1 | Tipo de motor: Monocilídrico, 2 tiempos | | |  | | |
| 2.2 | Refrigeración: Enfriamiento por aire | | |  | | |
| 2.3 | Potencia máxima: 2,6 a 3 CV | | |  | | |
| 2.4 | Cilindrada (cc): 38 – 42 cc | | |  | | |
| 2.5 | Combustible: Gasolina | | |  | | |
| 2.6 | Capacidad del tanque de combustible: 500 a 1000 cc | | |  | | |
| **3.0** | **Especificaciones Técnicas: Guadaña / Segadora** | | |  | | |
| 3.1 | Apta para uso en pendiente ascendente y descendiente | | |  | | |
| 3.2 | Apta para el corte de pasto, malas hierbas y brotes. | | |  | | |
| 3.3 | Una de las asas con controles varios de motor. | | |  | | |
| 3.4 | Entregada con arnés de apoyo, lavable y ajustable. | | |  | | |
| 3.5 | Cuchillas y filos de corte intercambiables para varias vegetaciones. | | |  | | |
| **4.0** | **Especificaciones Técnicas: Accesorios** | | |  | | |
| 4.1 | Gafas de protección anti impacto con cada desbrozadora. | | |  | | |
| 4.2 | Kit de herramientas para reparación. | | |  | | |
| 4.3 | Cada ítem suministrado con un juego de lubricante para el motor | | |  | | |
| 4.4 | Cada ítem suministrado con cuchillas e hilos para corte de pasto y matorral. | | |  | | |
| **5.0** | **Manuales** | | |  | | |
| 5.1 | El manual de uso y mantenimiento (impreso o en formato CD) en Español, uno por ítem ha de ser distribuido. | | |  | | |
| 5.2 | El coste de los manuales ha de incluirse en el coste DAP/DAT. | | |  | | |
| **6.0** | **Recambios** | | |  | | |
| 6.1 | Se ha de entregar una lista del fabricante con las piezas de recambio recomendadas después de 2 años de uso del ítem. La lista ha de ser enumerada, presupuestada y entregada con su oferta. | | |  | | |
| 6.2 | Indique el porcentaje de piezas ofertadas como recambio. | | |  | | |
| **7.0** | **Servicio post-venta** | | |  | | |
| 7.1 | Indique el nombre, dirección postal y correo electrónico de su agente autorizado en Colombia: | | |  | | |
| 7.2 | El coste de su oferta ha de incluir el coste de distribución. | | |  | | |
| **8.0** | **Garantía** | | |  | | |
| 8.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados.  El requisito mínimo es de una garantía de doce meses. | | |  | | |