| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** |
| --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA**  |
| **Item** | **Descripción y propósito del ítem** | **Marca y modelo del ítem** |  |
| **Radio portátil VHF** | *Se va a utilizar como equipo de comunicación durante la faena de pesca* |  |
| **Unidad** | Unidades |
| **Cantidad requerida** | 8 | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** |  |
| **País** | Colombia |
| **Símbolo del proyecto** | UTF/COL/084/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** |  |
| 1.1 | Radio portátil VHF - UHF |  |
| 1.2 | Rango de frecuencias: VHF (136-174 MHz)UHF (403-470 MHz) |  |
| 1.3 | Batería 1800 mAh Ión de litioVida úitl 12 horas |  |
| 1.4 | Estanqueidad: IPX8 |  |
| 1.5 | Potencia: 1W/6W – VHF1W/4W - UHF |   |
| 1.7 | Software de programación en Windows KPG-111D FPU o compatible |  |
| 1.8 | Opción para tarjeta VGS-1 /grabación de voz |  |
| 1.9 | NXDN Interface digital vía aire |  |
| 1.10 | Canales de 6.25 y 12.5kHz |  |
| 1.11 | Llamada de búsqueda y de emergencia |  |
| 1.12 | Flotante |  |
| 1.13 | Iconos de funciones y estatus en pantalla LCD |  |
| 1.14 | Tecla de emergencia |  |
| 1.15 | VOX interno |  |
| 1.16 | Conector de accesorios a prueba de intemperie |  |
| 1.17 | Memora Flash |  |
| 1.18 | Accesorios: Cable de alimentación DC de 110 VAC a 13,8 VDC, mínimo 25 Amp, cable de poder AC |  |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Etiquetado** |  |
| 2.1  | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. |  |
| 2.2 | El producto debe tener manual de uso y mantenimiento (impreso y en formato CD) en idioma Español. |  |
| **3.0** | **Especificaciones técnicas: Tratamiento preventivo** |  |
| 3.1 | Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. | . |
| **4.0** | **Certificación:** |  |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y modelo del producto requerido debe ser adjuntado. |  |
| **5.0** | **Garantía:** |  |
| 5.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados. El requisito mínimo de una garantía es de doce meses. |  |