| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA** | |
| **Item** | | **Descripción y propósito del ítem** | **Marca y modelo del ítem** |  |
| **Radio portátil VHF** | | *Se va a utilizar como equipo de comunicación durante la faena de pesca* |  |
| **Unidad** | | Unidades |
| **Cantidad requerida** | | 8 | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** |  |
| **País** | | Colombia |
| **Símbolo del proyecto** | | UTF/COL/084/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** | |  | |
| 1.1 | Radio portátil VHF - UHF | |  | |
| 1.2 | Rango de frecuencias:  VHF (136-174 MHz)  UHF (403-470 MHz) | |  | |
| 1.3 | Batería 1800 mAh Ión de litio  Vida úitl 12 horas | |  | |
| 1.4 | Estanqueidad: IPX8 | |  | |
| 1.5 | Potencia:  1W/6W – VHF  1W/4W - UHF | |  | |
| 1.7 | Software de programación en Windows KPG-111D FPU o compatible | |  | |
| 1.8 | Opción para tarjeta VGS-1 /grabación de voz | |  | |
| 1.9 | NXDN Interface digital vía aire | |  | |
| 1.10 | Canales de 6.25 y 12.5kHz | |  | |
| 1.11 | Llamada de búsqueda y de emergencia | |  | |
| 1.12 | Flotante | |  | |
| 1.13 | Iconos de funciones y estatus en pantalla LCD | |  | |
| 1.14 | Tecla de emergencia | |  | |
| 1.15 | VOX interno | |  | |
| 1.16 | Conector de accesorios a prueba de intemperie | |  | |
| 1.17 | Memora Flash | |  | |
| 1.18 | Accesorios:  Cable de alimentación DC de 110 VAC a 13,8 VDC, mínimo 25 Amp, cable de poder AC | |  | |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Etiquetado** | |  | |
| 2.1 | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. | |  | |
| 2.2 | El producto debe tener manual de uso y mantenimiento (impreso y en formato CD) en idioma Español. | |  | |
| **3.0** | **Especificaciones técnicas: Tratamiento preventivo** | |  | |
| 3.1 | Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. | | . | |
| **4.0** | **Certificación:** | |  | |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y modelo del producto requerido debe ser adjuntado. | |  | |
| **5.0** | **Garantía:** | |  | |
| 5.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados.  El requisito mínimo de una garantía es de doce meses. | |  | |