| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** |
| --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA**  |
| **Item** | **Descripción y propósito del ítem** | **Marca y modelo del ítem** |  |
| C:\Users\MartinezDie\Desktop\Diego Martínez\IMPLEMENTACIÓN\Puerto Escondido, Córdoba\Plan de Compras\Licitación equipos navegación\FICHAS\WhatsApp Image 2018-11-01 at 16.41.35.jpeg**Red de enmalle** | *Se va a utilizar como material de red de enmalle para faenas de pesca* |  |
| **Unidad** | Unidades |
| **Cantidad requerida** | 43 | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** |  |
| **País** | Colombia |
| **Símbolo del proyecto** | UTF/COL/084/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** |  |
| 1.1 | Red de enmalle |  |
| 1.2 | Material: Nylon monofilamento de 25 libras |  |
| 1.3 | Dimensiones: 0.4 x 2 ¾” x 75 MD 100 mallas |  |
| 1.4 | Largo: 183 m |  |
| 1.5 | Red color blanco (transparente) |  |
| 1.6 | Material con protección solar UV  |   |
| 1.7 | Red que no se riza o encrespa |  |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Etiquetado** |  |
| 2.1  | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. |  |
| **3.0** | **Especificaciones técnicas: Tratamiento preventivo** |  |
| 3.1 | Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. | . |
| **4.0** | **Certificación:** |  |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y modelo del producto requerido debe ser adjuntado. |  |
| **5.0** | **Garantía:** |  |
| 5.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados. El requisito mínimo de una garantía es de tres meses. |  |