| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA** | |
| **Item** | | **Descripción y propósito del ítem** | **Marca y modelo del ítem** |  |
| **Anzuelo No. 11** | | *Para pesca con línea de anzuelos.* |  |
| **Unidad** | | Unidad |
| **Cantidad requerida** | | 990 | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** |  |
| **País** | | Colombia |
| **Símbolo del proyecto** | | UTF/COL/084/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** | |  | |
| 1.1 | Anzuelo para pesca No. 11 redondo. | |  | |
| 1.2 | Material de fabricación: acero al carbón, fuerte y duradero. | |  | |
| 1.3 | Tiene una gran abertura y cuello largo, con una caña más bien corta. | |  | |
| 1.4 | Recubrimiento Permasteel muy resistente a la corrosión. | |  | |
| 1.5 | Largo (Longitud Total): 4 cm  Ancho (Anchura Total): 3 cm  Diámetro de la caña: 1,25 mm | |  | |
| 1.6 | Uso: para la captura de peces (no exclusivamente), que se engancha en el paladar, en la boca y muy raramente en el cuerpo del [pez](https://es.wikipedia.org/wiki/Pez). Utilizado para pesca artesanal, comercial y deportiva. | |  | |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Etiquetado** | |  | |
| 2.1 | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. | |  | |
| **3.0** | **Especificaciones técnicas: Tratamiento preventivo** | |  | |
| 3.1 | Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. | | . | |
| 3.2 | El empaque debe ser de buena calidad y no debe presentar rotos o fisuras que permitan que se riegue el producto. | |  | |
| **4.0** | **Certificación:** | |  | |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y nombre, modelo o referencia del producto requerido debe ser adjuntado. | |  | |
| **5.0** | **Garantía:** | |  | |
| 5.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados.  El requisito mínimo de garantía es contra entrega después de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la FAO. | |  | |