| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA** | |
| **Item** | | **Descripción y propósito del ítem** | **Marca y modelo del ítem** |  |
| **Lancha** | | *Se va a utilizar para transporte marítimo* |
| **Unidad** | | Unidades |
| **Cantidad requerida** | | 8 | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** |  |
| **País** | | Colombia |
| **Símbolo del proyecto** | | UTF/COL/084/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** | |  | |
| 1.1 | Monocasco hidrodinámico de tres curvas reforzado con protector de quilla en fibra de vidrio y resina poliéster | |  | |
| 1.2 | Dimensiones:  Eslora 7,70 metros (25 pies)  Manga 1,6 metros  Puntal: 0.9 metros | |  | |
| 1.3 | Pisos estibados | |  | |
| 1.4 | Dos bancas en fibra de vidrio | |  | |
| 1.5 | Tornillos en U acero inoxidable | |  | |
| 1.6 | Foso en fibra de vidrio | |  | |
| 1.7 | Pintura interior casco Yelco | |  | |
| 1.8 | Pintura exterior casco poliuretano | |  | |
| 1.9 | Bordera de caucho | |  | |
| 1.10 | Una Cornamusa plástica | |  | |
| 1.11 | Con Protector de Quilla | |  | |
| 1.12 | Placa refuerzo transom (P.V.C., Aluminio u otro material resistente) | |  | |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Etiquetado** | |  | |
| 2.1 | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. | |  | |
| **3.0** | **Especificaciones técnicas: Tratamiento preventivo** | |  | |
| 3.1 | Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. | | . | |
| **4.0** | **Certificación:** | |  | |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y modelo del producto requerido se debe adjuntar. | |  | |
| **5.0** | **Garantía:** | |  | |
| 5.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados.  El requisito mínimo de una garantía es de doce meses. | |  | |
| **6.0** | **Matricula:** | |  | |
| 6.1 | **Las lanchas deben entregarse matriculadas a nombre de las asociaciones que sean designadas por FAO al momento de emitir la orden de compra,** si este trámite conlleva algún costo, debe incluirse dentro del valor del item | |  | |