| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | | | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA** | |
| **Item** | | **Descripción y propósito del ítem** | **Marca y modelo del ítem** |  |
| Tubo 1/2x6m PresiÃ³n 13.5-315 psi  **Tubo PVC** | | *Transporte agua en instalaciones agropecuarias* |
| **Unidad** | | Unidad |
| **Cantidad requerida** | | 1194 | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** |  |
| **País** | | Colombia |
| **Símbolo del proyecto** | | GCP/COL/076/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** | |  | |
| 1.1 | Tubo PVC | |  | |
| 1.2 | Diámetro: 2 Pulgadas | |  | |
| 1.3 | Longitud: 6 metros | |  | |
| 1.4 | Color: Blanco | |  | |
| 1.5 | Tipo: Tubo Biaxial. | |  | |
| 1.6 | Capacidad: Presión de Trabajo RDE 41 - 200 PSI a 23 °C: | |  | |
| 1.7 | Tipo: Tubería unión Z para agua fría especificada para conducción de agua potable para consumo humano a presión | |  | |
| 1.8 | Certificación: fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. | |  | |
| 1.9 | Material de fabricación: PVC, vida útil estimada: 50 años. | |  | |
| 1.10 | Uso: Transporte de agua en viviendas y instalaciones agropecuarias. | |  | |
| 1.11 | Marcas sugeridas: Pavco, Gerfor, Celta, Durman o similares que cumplan las especificaciones técnicas solicitadas por la FAO. | |  | |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Etiquetado** | |  | |
| 2.1 | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. | |  | |
| **3.0** | **Especificaciones técnicas: Tratamiento preventivo** | |  | |
| 3.1 | Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. | | . | |
| **4.0** | **Certificación:** | |  | |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y modelo del producto requerido debe ser adjuntado. | |  | |
| **5.0** | **Garantía:** | |  | |
| 5.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados.  El requisito mínimo de garantía es contra entrega después de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la FAO. | |  | |