| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS** |
| --- | --- |
| POR FAVOR, RELLENE **TODOS LOS ESPACIOS** DEBAJO PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE **LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA**  |
| **Item** | **Descripción y propósito del ítem** | **Marca y modelo del ítem** |  |
| **GPS Waterproof** | *Se va a utilizar como equipo para georreferenciación durante faenas de pesca* |  |
| **Unidad** | Unidades |
| **Cantidad requerida** | 8 | **Nombre y dirección del fabricante del ítem** |  |
| **País** | Colombia |
| **Símbolo del proyecto** | UTF/COL/084/COL |
| **1.0.** | **Especificaciones técnicas: General** |  |
| 1.1 | GPS |  |
| 1.2 | Brújula electrónica de 3 ejes y altímetro barométrico |  |
| 1.3 | Precisión: 1-3 metros |  |
| 1.4 | Cámara integrada 8MP, autofoco |  |
| 1.5 | Tipo de pantalla: TFT transreflectiva, tactil (opcional), orientación doble |  |
| 1.7 | Resolución de pantalla: 240x400 pixeles mínimo |  |
| 1.8 | Batería NiMH |  |
| 1.9 | Duración de batería: 16 horas mínimo |  |
| 1.10 | Resistencia al agua IP:X7 |  |
| 1.11 | Receptor Alta Sensibilidad GPS/GLONASS |  |
| 1.12 | Memoria interna 4GB mínimo con expansión tarjeta microSD |  |
| 1.13 | Memoria mínimo 4000 Waypoints y 200 rutas |  |
| 1.14 | Conexión Bluetooth |  |
| 1.15 | Tracks 2049 puntos, 10 tracks |  |
| 1.16 | Cálculo de areas |  |
| 1.17 | Calendario pesca |  |
| 1.18 | Información astronómica |  |
| 1.19 | Accesorios: EstucheMapa precargadoPaquete de baterias NiMHCable USBAdaptador a corrienteAC |  |
| 1.20 | Marca sugerida: Garmin GPS76 o similares que cumplan con las especificaciones solicitadas por la FAO. |  |
| **2.0** | **Especificaciones Técnicas: Etiquetado** |  |
| 2.1  | El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante. |  |
| 2.2 | El producto debe tener manual de uso y mantenimiento (impreso y en formato CD) en idioma Español. |  |
| **3.0** | **Especificaciones técnicas: Tratamiento preventivo** |  |
| 3.1 | Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. | . |
| **4.0** | **Certificación:** |  |
| 4.1 | Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y modelo del producto requerido debe ser adjuntado. |  |
| **5.0** | **Garantía:** |  |
| 5.1 | **Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada** con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados. El requisito mínimo de una garantía es de doce meses. |  |